**Vzdelávacie úlohy z predmetu Zariadenie závodov - učebného odboru – obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál na 33.týždeň – 12.4.2021-16.4.2021**

**Názov témy:**

**Mlynček na mak a ostatné prídavné zariadenia**

***Z uvedenej témy si napíš poznámky do zošita a vypracuj odpovede na nasledujúce otázky.***

1. **Vymenuj aké prípojné mlynčeky poznáme?**
2. **Popíš postup mletia maku.**

**Mlynček na mak a ostatné prídavné zariadenia**

 Prípojné strojčeky sa nasadzujú na univerzálny stroj predného horizontálneho hriadeľčeka, zabezpečia sa a utiahnu skrutkou. Veľkosť a tvar hriadeľčeka i otvoru v nadstavci je štandardný. Pri akejkoľvek manipulácii musí byť stroj v pokoji.

 **Prípojný mlynček na mak** má hliníkovú kónickú násypku. Mak melieme v mlynčeku napojenom na základný prístroj a to najnižšou rýchlosťou. Mlynček na mak sa nasadzuje na misu šľahača alebo na misu spoločne prevodovou jednotkou. Mlynček na mak po použití starostlivo umyjeme, pretože zvyšky v prístroji rýchlo zhorknú.

 **Prípojný mlynček na mletie mäsa** je súčasťou univerzálnych kuchynských strojov. Je vybavený troma druhmi rezných doštičiek, ktoré vyberáme a používame podľa toho, akú jemnosť mäsa potrebujeme. Súčasťou je aj ostrý krížový nôž. Mäso pokrájame na menšie kúsky a pretláčame pomocou slimáka cez nôž k reznej doštičke. Vždy musíme skontrolovať správne nasadenie súčiastky na mletie a pritiahneme skrutku, aby nedošlo k úrazu. Mäso pred uložením do mlynčeka musíme starostlivo očistiť, zbaviť všetkej loja a odblaniť ho. Melieme iba čistú svalovinu.

 **Prípojný mlynček na pasírovanie** pasíruje polievky, omáčky, tepelne spracované tuhé potraviny, ako sú strukoviny, ovocie, zelenina, zemiaky, alebo surové mäkké potraviny, ako prezreté ovocie a pod. Na spodnej časti strojčeka je sitko a žľab na prelisované potraviny.

 **Prípojný mlynček na strúhanie a rezanie zeleniny, ovocia, strúhanky.** Pod ochranný kryt s páčkou na prisúvanie potravín k vlastnému kotúču sa nasadia rozličné dierované kotúče alebo jemné (hrubé) nože.

 **Prípojný mlynček na mletie kávy a korenia** môže byť súčasťou univerzálnych strojov. Je to typ drviaceho mlynčeka, v ktorom sa káva a korenie drvia rotačnými nožmi. Mletie kávy môže prebiehať aj formou drvenia kávových zrniek pomocou oceľových drviacich častí.

